# Fiche Tâche : Pose papier peint vescaume

## 1. Identification de la tâche

• Nom de la tâche : Pose papier peint vescaume

• Famille de la tâche : Revêtements muraux intérieurs

• Catégorie de la tâche : Pose de revêtements muraux collés

• Sous-catégorie de la tâche : Pose de papiers peints et revêtements vinyles expansés

## 2. Référentiel Normatif

• D.T.U de référence : DTU 59.4 – Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux

• Références complémentaires :  
 - Norme NF P 74-201 (préparation des supports avant pose)  
 - Recommandations du fabricant du papier peint vescaume

## 3. Description de réalisation

1. Préparation du support

- Vérification de la planéité et de la propreté des murs.  
 - Dépoussiérage et lessivage si nécessaire.  
 - Rebouchage des trous et imperfections avec un enduit adapté.  
 - Ponçage fin pour obtenir une surface lisse et uniforme.  
 - Application éventuelle d’une couche d’impression ou d’un fixateur selon la porosité du support.

2. Préparation du revêtement

- Découpe des lés aux dimensions nécessaires en prévoyant un surplus pour les ajustements.  
 - Repérage du sens de pose et des motifs pour assurer un raccord parfait.  
 - Encollage du mur ou du papier selon les prescriptions du fabricant (généralement colle spéciale vinyle expansé).

3. Mise en œuvre

- Pose du premier lé parfaitement d’aplomb à l’aide d’un fil à plomb ou niveau laser.  
 - Marouflage du lé avec une brosse ou spatule souple pour éviter les bulles d’air.  
 - Pose successive des lés en assurant le bon raccord des motifs.  
 - Nettoyage immédiat des surplus de colle à l’aide d’une éponge humide.

4. Finitions

- Coupe nette en haut et en bas au cutter le long des plinthes, moulures ou plafonds.  
 - Contrôle visuel de l’uniformité de la pose et des raccords.  
 - Nettoyage final du chantier.

## 4. Rendu attendu en finition A+

• Aspect visuel : Surface parfaitement plane, sans cloques, plis ou décollement. Les raccords de motifs doivent être alignés et invisibles à l’œil nu.

• Propreté : Absence de traces de colle, de taches ou de résidus.

• Durabilité : Adhérence homogène sur toute la surface du lé, résistance aux frottements légers et aux variations d’humidité intérieure.

• Classement A+ : Conformité aux critères d’émission dans l’air intérieur les plus stricts (très faibles émissions de COV), garantissant une excellente qualité de l’air.